Поправка към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. (ДВ, бр. 85 от 2009 г.)

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следната поправка в приложение № 3 към чл. 5 „Методика за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради“ от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 85 от 2009 г.): 1. В текста след формула (3.29) означението U[bv ]да се чете„U[bw]“.

2. В текста след формула (3.57) „n = 0,1 ^h-1“ да се чете „n = 0,1 h-1“ и „n = 0,3 ^h-1“ да се чете „n = 0,3 h-1“.

3. В т. 10.2.5. 1 „Фактор на засенчване от външни причини“, изречение първо, означението „Q[ss]“ да се чете „F[sh,ob]“.

4. Във формула (3.105) означението „hwe“ да се чете „h[we]“.

5. В т. 15 „Основни изчислителни термодинамични зависимости в алгоритъма за определяне на разхода на енергия при охлаждане“: а) подзаглавието „Определяне на налягането на насищане на водните пари във въздуха“ да се чете „15.1. Определяне на налягането на насищане на водните пари във въздуха“; б) подзаглавието „Определяне на налягането на водните пари във въздуха“ да се чете „15.2. Определяне на налягането на водните пари във въздуха“.

6. В текста след формула (3.111) „cpa = 1,006 kJ/kg°C“ да се чете „c[pa] = 1,006 kJ/kg°C“.

7. Във формула (3.115) означението „ρda“ да се чете „ρ[da]“.