Поправка в Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 от 2012 г.)

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следните поправки в Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 от 2012 г.): 1. В таблица 1: а) в колона 2 за група почви Е „V[s]“ да се чете „V[s30]“; б) в колона 6 за група почви В формулата за определяне на β[i] „(3)“ да се чете „(4)“.

2. В таблица 3: а) в подгрупа „Сглобяеми стоманобетонни конструкции“ думите „и забележката към т. 8 от допълнителната разпоредба“ се заличават; б) в подгрупа „Система „обърнато махало“ числото „0,66“ да се чете „0,67“; в) в подгрупа „Стоманени конструкции“, забележка 4) формулата „[N/A[c]R[bn]]“ да се чете „[N/AR[yn]]“.

3. В чл. 15, ал. 4 „V[s]“ да се чете „V[s30]“.

4. Във фигура 1 римските цифри „І“, „ІІ“ и „ІІІ“ да се четат съответно „А“, „В и С“ и „D“.

5. В таблица 4, № по ред 2 последните две стойности на коефициента γ[k] „1,1“ и „1,0“ се заличават.

6. В чл. 28, ал. 1 думите „чл. 4, т. 2“ да се четат „чл. 4, ал. 1, т. 2“.

7. В таблица 5, колони 7 и 8 „K[c ]> 0,27“ да се чете „K[c] ≥ 0,27“.

8. В чл. 152, ал. 1: а) точка 1 „1. за почви групи А и В:“ да се чете „1. за почви група А:“; б) точка 2 „2. за почви група С:“ да се чете „2. за почви групи В и С:“.

aR[1 ]- C[2] (a - 1) aR[1 ]- C[2] (a - 1)

9. В таблица 8, № по ред 5, колона 3 формулата „------------------------ “ да се чете „------------------------- “.

a - (a - 1) z^2/h[2] a - (a - 1) z^2/h^2

10. Навсякъде в приложение № 6 към чл. 15, ал. 2 „(Тб)“ да се чете „(Добрич)“, а „(Мх)“ да се чете „(Монтана)“.

3010

Забележка на редакцията: вижте поправката в PDF-а на броя